**附件1会议平板86Pro参数**

1、屏幕尺寸：86寸，显示类型：DLED；

2、物理分辨率：3840 x 2160 （4K），显示比例：16:9，刷新频率：60Hz；

3、可视角度：水平178°，垂直178°；

4、显示颜色：1.07G （8bit），色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；

5、整机使用4mm的AG防眩光钢化玻璃，提高使用效率提升使用效果。玻璃透光率≥88%，整机玻璃雾度为小于8%；表面光泽度为≥70±10；

6、触摸技术：红外感应技术，触控点数：20点，支持windows系统下20笔或以上同时书写；

7、双笔双色：支撑双笔同时书写双色显示，搭配专业书写笔，双色正确识别率大于99%；（提供具有CMA或CNAS标识检测报告 ）

8、响应时间：7ms，最小触摸体：2mm，触摸精度：±1mm

9、反向控制：支持在会议平板端10点触摸反向回传控制无线传屏器的电脑端，支持鼠标单点反向控制；

10、产品具备在不关闭整机电源的情况下一键休眠，轻触屏幕唤醒；节能、环保、提升使用寿命

11、整机上电初始化：整机上电初始化时间≤500ms(整机上电后 500ms 内即可开机)整机上电初始化使用示波器对电源 PONER 键高电平脚和 TV 初始化状符合要求态指示灯 “绿灯”引脚进行信号时间差对比，可得出整机上电开机时问间隔；（提供具有CMA或CNAS标识检测报告 ）

12、使用寿命：同一位置6000万次以上

13、CPU: Cortex 4 核 A552.0GHz,GPU:MaliG52MP2\*4600MHfz， RAM： DDR4 4G, ROM: 32G， 采用Android11.0操作系统，板载10M/ 100M/ 1000M 以太网接口和 2.4GWIFI 模组与 5GWIFI 模组，其中以太网支持网络唤醒功能，支持蓝牙 5.0,支持 APP 扩展。（提供具有CMA或CNAS标识检测报告 ）

14、配备插拔式英特尔i5第10代处理器、8G内存、256G SSD配置的OPS电脑；

15、安卓下支持同时连接16个或以上传屏器或客户端；支持在会议平板端10点触摸反向回传控制无线传屏器的电脑端，支持鼠标单点反向控制

16、声音输出功率：2\*10W 音箱；

17、肉置麦克风及摄像头：内置超高清、超广角、低畸变 1300 万像素摄像头，摄像头支持D-FOV：100°广角，支持自动变焦，自动曝光，自动白平衡，自动背光补偿，支持3D降噪；内置6阵列麦克风，支持 0-180°音角度，支持8米远场拾音，高性能音频算法，具备快速回声消除、环境噪声抑制、人声自动增益补偿功能；（提供具有CMA或CNAS标识检测报告 ）

18、整机内集成无线接收模块，可同时配合无线传屏器和无线传屏客户端使用，无需连接任何附加设备；

19、无线传屏时，会议平板可以同时通过wifi或有线上网，手机投屏的同时也可实现无线上网；

20、手机/Pad设备，投屏软件支持通过快速扫码方式连接会议平板端进行投屏、镜像和传文件

21、自带批注和常规白板功能：批注笔提供颜色、粗细设置，提供漫游、手势擦除、一键清空等功能；

22、欢迎界面：用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动端；

23、质保二年。